[Übersicht Einbau]

Bei einer Weichenanlage der StadtBahn Bielefeld wird auf zwölf Metern Glasfaserbewehrung verbaut. Foto: Schöck Bauteile GmbH, Abdruck honorarfrei.

[Detail Einbau]

Der Einsatz von Glasfaserbewehrung gewährleistet den störungsfreien Betrieb der Weichenanlage. Foto: Schöck Bauteile GmbH, Abdruck honorarfrei.

[Abstandshalter]

Abstandshalter sorgen für die Stabilität der mehrschichtigen Bewehrung. Foto: Schöck Bauteile GmbH, Abdruck honorarfrei.

[Zuschnitt ComBAR]

ComBAR-Bewehrungsstäben werden mit der Handsäge zugeschnitten. Foto: Schöck Bauteile GmbH, Abdruck honorarfrei.

[ComBAR]

Glasfaserbewehrung Schöck ComBAR. Foto: Schöck Bauteile GmbH, Abdruck honorarfrei.